KINNITATUD

Direktori käskkirjaga nr 16-20 24.08.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA** | | | | | | | | |
| **Õppekavarühm** | | | | **EHITUS** | | | | |
| **Õppekava nimetus** | | | | (nimetus eesti keeles) Pottsepp- sell | | | | |
|  |  | | | (nimetus inglise keeles) Oven-builder | | | | |
|  |  | | |  | | | | |
| **Õppekava kood EHISes** | | | | 137417 | | | | |
| **ESMAÕPPE ÕPPEKAVA** | | | | | | | **JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA** | |
| **EKR 2** | **EKR 3** | **EKR 4**  **kutse-**  **keskharidus** | | | **EKR 4** | **EKR 5** | **EKR 4** | **EKR 5** |
|  | X |  | | |  |  |  |  |
| **Õppekava maht (EKAP):** | | 30 EKAP | | | | | | |
| **Õppekava koostamise alus:** | | Uuendatud Kutsestandard : „Pottsepp- sell, tase 3“ kinnitatud Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 06.05.2019.a otsusega nr 22, kehtib alates 01.01.2020  Kutseharidusstandard. VV määrus nr 130, 26.08.2013 | | | | | | |
| **Õppekava õpiväljundid:** | | Õpingute läbimisel õppija:   1. tunneb pottsepatöödel kasutatavaid materjale ja töövahendeid ning nende valiku põhimõtteid arvestades tööde tehnoloogiat; 2. oskab juhiste alusel organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest; 3. ehitab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid ja nendega kaasnevaid süsteeme (lõõrid, korstnad) arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat; 4. paigaldab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot; 5. ehitab, lammutab, renoveerib või muudab eritellimusel valmistatud tahkeküttesüsteeme; 6. järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel tuleohutusnõudeid, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; 7. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, on avatud koostööle ja oskab käituda veaolukordades. | | | | | | |
| **Õppekava rakendamine** (sihtrühmad ja kasutatavad õppevormid)**:** statsionaarne/ mittestatsionaarne kooli- ja töökohapõhine õpe | | | | | | | | |
| **Nõuded õpingute alustamiseks:**  Õpingutele ei ole seatud hariduslikke piiranguid | | | | | | | | |
| **Nõuded õpingute lõpetamiseks:**  Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kooli õppekavas sätestatud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.  Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kutseeksamiga | | | | | | | | |
| **Õpingute läbimisel omandatav(ad):** | | | | | | | | |
| **kvalifikatsioon:** | | | Kutsele „Pottsepp- sell, tase 3“ vastavad kompetentsid | | | | | |
| **osakutse(d):** | | | puuduvad | | | | | |

|  |
| --- |
| **Õppekava struktuur:**  **PÕHIÕPINGUTE MOODULID** (nimetus, maht ja õpiväljundid)**:**   1. **Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 3 EKAP**     1. Õppija mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis;    2. Selgitab enda ja ettevõtte toimimist turumajanduse tingimustes;    3. Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;    4. Saab aru oma õigustest ja kohustustest töökeskkonnas tegutsedes;    5. Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. 2. **Pottsepa alusteadmised 2 EKAP**     1. Õppija omab ülevaadet pottsepa kutsest, pottsepatöödel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest;    2. Tunneb ehituse ja ehitamisega seotud mõisteid ja tahkekütteseadmete ehitamisele seatud nõudeid;    3. Oskab leida tööks vajalikku infot tahkeküttesüsteemi ehitamise ja paigaldamisega seotud õigusaktidest;    4. Mõistab kutse-eetika ja klienditeeninduse põhimõtete järgimise vajadust pottsepa töös;    5. Mõistab töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid pottsepatöödel. 3. **Müüritisküttekollete ehitamine 12 EKAP**    1. Õppija kavandab tööprotsessi ja valmistab ette töökoha etteantud tööjoonise alusel müüritud küttekolde ehitamiseks;    2. Ehitab ja viimistleb juhendamisel vastavalt tööjoonisele müüritisküttekolde arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat;    3. Ehitab juhendamisel nõuetekohaselt müüritisküttekoldega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad) arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat;    4. Taastab juhendamisel tahkeküttel töötava müüritisküttekolde järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ja ehitamise head tava;    5. Töötab eetiliselt ja vastutustundlikult, järgides erinevate tööülesannete täitmisel eeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid;    6. Analüüsib koos juhendajaga oma toimetulekut erinevate tööülesannete täitmisel tahkeküttel töötavate müüritisküttekolde ja kaasnevate süsteemide ehitamisel. 4. **Tootjavastutusega valmiskütteseadmete paigaldamine 5 EKAP**    1. Õppija kavandab tööprotsessi ja korraldab nõuetekohase töökoha etteantud tööjoonise alusel tootja vastutusega kütteseadme paigaldamiseks;    2. Paigaldab ja viimistleb juhendamisel tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseadme, arvestades tuleohutusnõudeid ja etteantud paigaldusjuhendit; Paigaldab juhendamisel tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseadme korstnasüsteemi arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot;    3. Taastab juhendamisel ja vastavalt etteantud tööülesandele tootja vastutusega kütteseadme, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ja ehitamise head tava;    4. Töötab eetiliselt ja vastutustundlikult, järgides erinevate tööülesannete täitmisel juhendeid, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid;    5. Analüüsib koos juhendajaga oma toimetulekut erinevate tööülesannete täitmisel tootja vastutusega valmiskütteseadmete ja korstnasüsteemide paigaldamisel 5. **Pottsepatööde praktika 8 EKAP**    1. Õppija planeerib kogenud pottsepa juhendamisel oma tegevuse pottsepatööde tegemiseks arvestades kliendi soove ja võimalusi;    2. Ehitab ja remondib kogenud töötaja juhendamisel tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid ja nendega kaasnevaid süsteeme (lõõrid, korstnad) arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat;    3. Paigaldab ja remondib kogenud pottsepa juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot;    4. Ehitab ja viimistleb juhendamisel eritellimusel valmistatud müüritiskütteseadme. Teeb juhendamisel ja vastavalt etteantud tööülesandele küttesüsteemile või selle osadele muutmisega seotud töid, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava.    5. Järgib töötamisel tuleohutusnõudeid, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.    6. Analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut erinevate tööülesannetega |

|  |  |
| --- | --- |
| **Spetsialiseerumised :** puuduvad | |
| **Õppekava kontaktisik** | |
| **ees-ja perenimi:** | Rein Soesoo |
| **ametikoht:** | kutseõpetaja |
| **telefon:** | 4351036 / 56 877 920 |
| **e-post:** | [rein.soesoo@vikk.ee](mailto:rein.soesoo@vikk.ee) |
| **Märkused:**  Kutsestandardi kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel on esitatud: Lisa 1;  Eneseanalüüsi alus õpiväljundite kõrvutamiseks kutseharidusstandardiga: Lisa 2;  Uue õppekava avamise vajalikkuse põhjendus: Lisa 3. Pottsepa kutse-eetika koodeks: Lisa 4. Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav  <http://www.vikk.ee/images/oppekavad/Pottsepp-_sell_30_EKAP.pdf> | |

**Lisa 1.**

**Kutsestandardi kompetentside ja kavandatava õppekava moodulite vastavustabel**

**POTTSEPP- SELL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eriala õppekava moodulid** |  | **Kompetentsinõuded kutsestandardis** | | |  |  |  |  |
| B.2.1 Ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi kavandamine või selle osa(de) projekteerimine  1. Arvutab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel välja hoone või hoone osa ligikaudse soojavajaduse, lähtudes hoone ja/või ruumi kasutamise ja asukoha eripärast ning energiatõhususe miinimumnõuetest. 2. Arvutab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel kütteseadme soojustehnilised näitajad ja põlemisõhu vajaduse, lähtudes kehtivatest juhendmaterjalidest. 3. Arvutab vahetust tööülesandest lähtudes välja oma tööks vajaminevate materjalide mahud. | | B.2.2 Tahkekütteseadme ehitamise või paigaldamise ettevalmistamine  1. Tutvub juhendaja esitatud tööjoonistega ja selgitab välja töö tegemiseks vajalikud töökorralduslikud lähteülesanded. Valmistab endale oma töölõigu piires ette nõuetekohase töökoha: paigaldab töölava ning lähtuvalt objekti eripärast ehitab tööohutusnõudeid ja paigaldusjuhendeid järgides ka vajalikud töötasapinnad, tõusuteed, redelid ja piirded. Valmistab vastavalt etteantud tööülesandele ette vajalikud tööriistad ja -vahendid, materjalid ja lisatarvikud. Ladustab vastavalt etteantud tööülesandele vajalikud elemendid ja detailid, tagades materjalide kvaliteedi säilimise. Veendub isikukaitsevahendite olemasolus. 2. Kaevab etteantud kõrgusmärgini kaeviku ning teeb tööjoonisest lähtuvalt liiv- ja/või killustikaluse. Ehitab raketise ja teeb kohtbetoneerimistöid koos vajaliku armeerimisega. Paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel hüdroja soojusisolatsiooni. Kütteseadmest sõltuvalt paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel põlevmaterjalist aluspinnale nõuetekohase (EVS 812-3) tulekindla aluse. 3. Paigaldab vastavalt etteantud märgistusele vajalikud kinnitusdetailid või kandurid. | B.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamine  1. Paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel tootjavastutusega kütteseadme (nt õhkküttekamin, saunakeris, moodulahi või muu kütteseade), lähtudes seadme tootja poolt koostatud kasutusjuhendist ja kehtivatest tuleohutusnõuetest. 2. Paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel ja vastavalt etteantud tööjoonisele, seadme tootja poolt koostatud paigaldusjuhendile ja kehtivatele tuleohutusnõuetele korstna ja ühenduslõõri. 3. Teeb juhendamisel ja vastavalt etteantud tööülesandele tootja vastutusega küttesüsteemidele või -seadmetele renoveerimistöid, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava. | B.2.4 Eritellimusel tahkeküttesüsteemi ehitamine  1. Ehitab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel ja vastavalt etteantud tööjoonisele müüritiskütteseadme (nt tellisahi, plekk-kestahi, pliit jne), järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ja head ehitustava. 2. Ehitab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel, vastavalt etteantud tööjoonisele ja kehtivatele tuleohutusnõuetele korstna ja ühenduslõõri. 3. Viimistleb juhendamisel ja vastavalt etteantud tööjoonisele kütteseadme. | B.2.5 Eritellimusel tahkekütteseadme või -süsteemi lammutamine, renoveerimine või muutmine  1. Teeb etteantud tööülesandest lähtudes tahkekütteseadme lammutustöid. 2. Teeb juhendamisel ja vastavalt etteantud tööülesandele küttesüsteemile või selle osadele renoveerimistöid, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava. 3. Teeb juhendamisel ja vastavalt etteantud tööülesandele küttesüsteemile või selle osadele muutmisega seotud töid, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava. | B.2.6 Pottsepp-sell, tase 3 kutset läbiv kompetents  1. Järgib hea klienditeeninduse tavasid, kohandab oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega. 2. Väljendab oma käitumise ja olekuga (nt korrektne tööriietus, töökultuur jne) lugupidavat suhtumist klientidesse. 3. Peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest. 4. Järgib kliendiga suhtlemisel konfidentsiaalsuse põhimõtteid, ei avalda kliendiga seotud infot kolmandatele osapooltele. 5. Suhtub kliendi varasse ja elukeskkonda lugupidavalt ja hoolivalt. 6. Suhtub konstruktiivselt ja mõistvalt kriitikasse, püüab leida lahendusi tekkinud probleemidele. 7. Planeerib oma tegevusi ja püstitab konkreetsed tööeesmärgid. 8. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib oma ressursside kasutamist. 9. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase enesetäiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi. 10. On vastutustundlik ümbritseva keskkonna suhtes. Järgib oma tegevuses jäätmekäitluse nõudeid. 11. Mõistab energia- ja materjaliressursside säästmise võimalusi ja vajalikkust. 12. Arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku. 13. Kasutab oma tööriistu ja töövahendeid säästlikult ja heaperemehelikult. 14. Kasutab igapäevaselt arvutit järgmisel tasemel: Infotöötlus, kommunikatsioon, sisuloome, ohutus ja probleemilahendus – algtasemel (Lisa 1 - Digipädevuse enesehindamise skaala). | Pottsepa kutse-eetika koodeks  Koodeksis määratletakse eetilise käitumise põhimõtted, mida pottsepana töötav isik oma töös peab järgima. Eetilisus käesoleva koodeksi mõistes tähendab eelkõige professionaalsust, ausust, lugupidamist, kohusetunnet ning nende väärtuste väljendamist klientide ja kolleegide suhtes. Eetikakoodeks toetab pottsepa kutsealast tegevust, võimaldades tal langetada õigeid otsuseid, pakub kriteeriume enda ja teiste tegevuse hindamiseks ning informeerib avalikkust kutsealase tegevuse eeldatavatest standarditest. Koodeksis ei ole võimalik ette näha kõiki võimalikke eetilisi konflikte, kuid koodeks määratleb eetilise käitumise põhimõtted ning nendest kõrvalekaldumiste käsitlemise korra. |
| Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused | X | |  |  |  | X | X | X |
| Pottsepa alusteadmised | X | | X | X | X | X | X | X |
| Müüritisküttekollete ehitamine |  | | X | X | X | X | X | X |
| Tootja vastutusega valmiskütteseadmete paigaldamine |  | | X | X | X | X | X | X |
| Pottsepatööde praktika | X | | X | X | X | X | X | X |

**Lisa 2.**

**POTTSEPP, tase 3**

**Eneseanalüüsi alus õpiväljundite kõrvutamiseks kutseharidusstandardiga**

|  |  |
| --- | --- |
| **KHS § 17. Kolmanda taseme kutseõppe õpiväljundid**  Kolmanda taseme kutseõppe lõpetanu on saavutanud käesolevas paragrahvis esitatud õpiväljundid. | **Õppekava moodulite õpiväljundid** |
| (2) Kutse- ja erialased teadmised: teab ja tunneb kutse- ja eriala oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, tehnikaid, materjale, töövahendeid, seadmeid ja terminoloogiat ning oskab neid kasutada ja rakendada. | * Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis * Õppija omab ülevaadet pottsepa kutsest, pottsepatöödel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest; * Tunneb ehituse ja ehitamisega seotud mõisteid ja tahkekütteseadmete ehitamisele seatud nõudeid; |
| (3) Kutse- ja erialased oskused ning iseseisvuse ja vastutuse ulatus:   1) oskab oma kutse- või erialal iseseisvalt täita mitmekesiseid tööülesandeid;   2) suudab töötada iseseisvalt ja vastutada oma töö tulemuste eest töösituatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed või vähesel määral muutuvad;   3) vastutab oma tööülesannete täitmise eest. | * Oskab leida tööks vajalikku infot tahkeküttesüsteemi ehitamise ja paigaldamisega seotud õigusaktidest; * Mõistab kutse-eetika ja klienditeeninduse põhimõtete järgimise vajadust pottsepa töös; |
| (4) Õpipädevus: õpib ja täiendab end iseseisvalt. | * Töötab eetiliselt ja vastutustundlikult, järgides erinevate tööülesannete täitmisel juhendeid, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid; * Analüüsib koos juhendajaga oma toimetulekut erinevate tööülesannete täitmisel tootja vastutusega valmiskütteseadmete ja korstnasüsteemide paigaldamisel |
| (5) Suhtluspädevus:   1) põhjendab oma seisukohti ja väljendab ennast erinevates olukordades nii suuliselt kui kirjalikult;   2) kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel kasutab üldlevinud infoallikaid. | * Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil * Õppija planeerib kogenud pottsepa juhendamisel oma tegevuse pottsepatööde tegemiseks arvestades kliendi soove ja võimalusi; |
| (6) Enesemääratluspädevus: on võimeline optimaalselt lahendama kutse- ja erialaseid probleeme ning muutma vastavalt vajadusele oma käitumist. | * mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis * mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas * paigaldab ja remondib kogenud pottsepa juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot |
| (7) Tegevuspädevus: osaleb tulemuslikult erinevates meeskondades ning on suuteline täitma neis mitmekesiseid rolle. | * Analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut erinevate tööülesannetega * paigaldab ja remondib kogenud pottsepa juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot |
| (8) Infotehnoloogiline pädevus:   1) teab infotehnoloogia peamisi võimalusi ja potentsiaalseid ohte;   2) oskab kasutada interneti peamisi võimalusi nii isiklikel kui tööalastel eesmärkidel. | * Õppija omab ülevaadet pottsepa kutsest, pottsepatöödel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest; * Saab aru oma õigustest ja kohustustest töökeskkonnas tegutsedes |

|  |  |
| --- | --- |
| (9) Algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevus:   1) kasutab erinevaid vahendeid ideede leidmiseks ja teostamiseks;   2) avaldab arvamust kogetu kohta, kirjeldab, esitleb ja hindab oma ideid ja töid;   3) seab juhendamisel endale karjäärieesmärke;   4) leiab juhendamisel töökohtade kohta informatsiooni, sh elektrooniliselt;   5) seostab juhendamisel erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega. | * Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas * Saab aru oma õigustest ja kohustustest töökeskkonnas tegutsedes * Õppija omab ülevaadet pottsepa kutsest, pottsepatöödel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest |

**Lisa 3.**

**Uue õppekava avamise vajalikkuse põhjendus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÕPPEKAVA  TASEME JA MAHU KIRJELDUS | Õppekava nimetus “POTTSEPP- SELL tase 3“ kutsehariduse õppekava, mille maht on 30 EKAP.  Kutsehariduse arvestuspunktide määramisel on arvestatud õppija tööpanust vajalike õpiväljundite omandamiseks ning tähtsust tööturul osalemiseks  Nimetatud õppekava on viidud vastavusse Kutsestandardiga :  „Pottsepp- sell, tase 3“ mis on kinnitatud Arhitektuuri, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 06.05.2019 otsusega nr 22. (kehtiv kuni 31.12.2024).  Kutseharidusstandard, vastu võetud VV 26.08.2013 määrusega nr 130. | |
| SIHTRÜHM | Pottsepp- selli erialal võivad õpinguid alustada haridusnõudeta isikud.  Õpe toimub statsionaarses ja/ või mittestatsionaarses õppes.  Õppijaid on gruppides üle Eesti (2/3 Viljandi maakonnast, 1/3 mujalt Eestist) |  |
| TÖÖTURUVAJADUS  JA EDASIÕPPIMISE  VÕIMALUSED | Tööjõuvajaduse prognoos OSKA raporti põhjal  Õppekava koostamise tingisid kutsestandardi muudatused | 1.   Seisuega  20. |
| ÕPPEKAVA SEOS  KUTSESÜSTEEMI  JA KUTSEÕPPE  ÕPPEKAVADE  SÜSTEEMIGA | Õppekava koostamise aluseks on:  Kutsestandard „Pottsepp- sell, tase 3 kutse“, mis on kinnitatud Arhitektuuri, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 06.05.2019 otsusega nr 22. (kehtiv kuni 31.12.2024). Kutseharidusstandard, vastu võetud VV 26.08.2013 määrusega nr 130.  Antud õppekava rakendatakse statsionaarsel ja mittestatsionaarsel õppel |  |
| PARTNERID | Peamised partnerid õppekava väljatöötamisel on olnud  Kutsekoda, Innove ja Viljandimaa küttesüsteeme ehitavad ettevõtted |  |
| RESSURSID | Viljandi Kutseõppekeskusese 2012a. valminud Tehnomajas on kaasaegse pottsepa eriala õppe nõuetele vastav õppebaas ja töömaailmast pärit kogenud õpetajad. |  |

# Lisa 4.

# Pottsepa kutse-eetika koodeks

Koodeksis määratletakse eetilise käitumise põhimõtted, mida pottsepana töötav isik oma töös peab järgima.

Eetilisus käesoleva koodeksi mõistes tähendab eelkõige professionaalsust, ausust, lugupidamist, kohusetunnet ning nende väärtuste väljendamist klientide ja kolleegide suhtes.

Eetikakoodeks toetab pottsepa kutsealast tegevust, võimaldades tal langetada õigeid otsuseid, pakub kriteeriume enda ja teiste tegevuse hindamiseks ning informeerib avalikkust kutsealase tegevuse eeldatavatest standarditest.

Koodeksis ei ole võimalik ette näha kõiki võimalikke eetilisi konflikte, kuid koodeks määratleb eetilise käitumise põhimõtted ning nendest kõrvalekaldumiste käsitlemise korra.

## 1. Suhtlemine klientidega

1.1 Pottsepp lähtub oma kutsetegevuses eelkõige kliendi vajadustest, järgides samal ajal kehtivat seadusandlust, norme ja nõudeid tuleohutusele.

1.2 Pottsepp suhtub oma klienti lugupidamisega.

1.3 Pottsepp arvestab klientide ja objektide individuaalseid erinevusi.

1.4 Pottsepp kannab täit vastutust enda poolt öeldu ja tehtu suhtes.

1.5 Pottsepp austab inimeste õigust privaatsusele ja seda puudutava informatsiooni kaitsele.

1.6 Pottsepp veendub, et on kliendi soovist õigesti aru saanud ega alusta enne tööd.

1.7 Pottsepp pakub kliendile kaasaegseid lahendusi ning kasutab oma töös sobilikke töömeetodeid ja töövahendeid.

## 2. Professionaalsuse hoidmine ja arendamine

2.1 Pottsepp ehitab ja paigaldab küttesüsteeme oma pädevuse ulatuses, lähtudes kehtivatest seadusandlikest aktidest ja normidest.

2.2 Pottsepp on teadlik, et võib eksida ning on valmis oma seisukohti ümber hindama.

2.3 Pottsepp teab oma pädevuspiire ja hoidub nende ületamisest.

2.4 Pottsepp on pühendunud pottsepatööle ja võtab osa oma erialale vastavatest täienduskoolitustest ning erialaliidu korraldatud pottsepa kutset tutvustavatest üritustest.

## 3. Suhtumine kolleegidesse ja koostööpartneritesse

3.1 Pottsepp kohtleb oma kolleege lugupidamisega ja õiglaselt.

3.2 Pottsepp ei varja kolleegide eest nende tööks vajalikku informatsiooni.

3.3 Pottsepp juhib kolleegi tähelepanu väärale või ebaeetilisele käitumisele.

3.4 Pottsepp ei tee halvustavaid kommentaare ega süüdista põhjendamatult.

3.5 Pottsepp informeerib kolleegi, juhul kui läheb tema tööle hinnangut andma ning võimaldab tal soovi korral anda selgitusi.

## 4. Autorikaitse

4.1 Teise isiku poolt loodud intellektuaalset väärtust kasutades küsib pottsepp selleks esmalt autori nõusolekut ja/või viitab autorile.

## 5. Eetiliste konfliktide käsitlemine

5.1 Eetiliste põhimõtete konfliktis lahendavad osapooled vastuolu võimaluse korral omavaheliste läbirääkimiste käigus ja konfidentsiaalselt, lähtudes käesolevast koodeksist.

5.2 Osapooled võivad pöörduda vaidlusalustes küsimustes MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse poole, kes kutsub kokku sõltumatu komisjoni küsimuste arutamiseks.